TG-xFAX Introduction

1. 개 요

팩스 모뎀을 효율적으로 사용하고 관리하기 위해 제공되는 TG-Fax for

Unix는 Solaris 2.4환경의 TG X11R5/Motif2.0을 이용하여 사용자가 보다

쉽게 팩스 모뎀을 이용할 수 있도록 GUI 환경을 제공한다.

또한 자체 한글 PostScript 처리 부분을 내장하고 있기 때문에 한글

PostScript 문서를 영문으로 된 문서와 마찬가지로 처리 할 수 있을 뿐

아니라 화면상에서도 볼 수 있는 기능을 내장 하고 있다.

고객관리를 위해서 전화번호부와 같은 기능을 제공하여 사용자가 효과적으로

회사주소와 팩스 번호를 관리할 수 있다.

현재 제공되는 TG-Fax for Unix는 version 1.0으로 팩스 모뎀을 이용하여

한글 및 영문의 문서를 주고 받을 수 있고 새로운 팩스가 도착하면 이를

알려주고 사용자는 이를 화면으로 볼 수 있는 기능을 제공한다.

2. 운영 시스템 환경

패키지가 운영될 수 있는 시스템 및 환경은 다음과 같다.

o System : SPARC 호환 기종.

o OS : Solaris2.4(SunOS 5.4)

o Window : TriGem 한글 X11R5/Motif2.0

3. 시스템 Diagram

Client & Server 개념을 도입한 모형으로 하나의 팩스를 이용해서

network으로 연결된 여러 호스트에서 사용가능하다.

1. Hosts간의 상호 관계

□□□□□□□□□□□

□                  □          □□□□□□

□   Server Host    □□□□□□□Facsmile□

□                  □          □□□□□□

□□□□□□□□□□□

□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□              □              □

□              □              □

□□□□□      □□□□□      □□□□□

□Client□      □Client□      □Client□

□  Host□      □  Host□      □  Host□

□□□□□      □□□□□      □□□□□

2. Client Server간의 관계

□□□□□□□

□ FaxStatus□

□□□□□□□

□

□

□□□□□□□□

□□□□□□        □            □          □□□□□□

□ Sendfax□□□□□□  FaxDeamon □□□□□□□Fascmile□

□□□□□□        □            □          □□□□□□

□□□□□□□□

□

□

□

□□□□□□□

□  Recvfax □

□□□□□□□

3. PS와 FAX사이의 DATA 변환

□□□□□□□       ps2fax       □□□□□□□

□          □□□□□□□□□□> □          □

□    PS    □                    □   FAX    □

□          □ <□□□□□□□□□□          □

□□□□□□□       fax2ps       □□□□□□□

(ASCII, IMAGE PS file)               (TIFF G3)

4. 메뉴 화면과 그 기능

1. 초기 화면

tgfax의 초기화면에서 메뉴바의 각각의 메뉴의 기능은 다음과 같다.

+ File : 화일을 보거나 편집할 수 있는 View/Edit 버튼과

프로그램의 종료를 위해 Exit버튼으로 구성된다. View/Edit에서는

Menu를 통해서 사용자가 Postscript 화일로 지정하면 ghostview를

이용하여 보여주고, Text 화일로 지정하면 vi를 이용하여

보여준다.

+ Send : 팩스 송신을 위해 사용되는 메뉴로서 송신을 위한 Send

버튼과 팩스의 상태를 볼 수 있는 Fax State 버튼으로 구성된다.

또한 송신을 위해 전화번호부가 제공된다.

+ Receive : 수신된 팩스를 보기위해 사용되는 메뉴로서 수신된

파일관리및 Fax file format을 PostScript format으로 변환하여

보여주는 View기능이 제공된다.

+ Setup : 자신의 정보를 입력할 수 있는 Host Information

버튼으로 구성된다. 이러한 정보는 Fax Cover를 만드는데

사용된다.

+ Help : Copy right 버튼이 있다.

2. Send

팩스 송신을 위한 다이얼로그에서 문서이름을 지정하고 팩스 번호를

지정하여 팩스를 송신할 수 있다.

보낼문서를 직접지정할 수 도 있고, 문서 찾기에서 찾을 문서를 불러

올 수 도 있다. 팩스번호 또한 직접지정할 수 도 있고, 전화번호부에서

팩스 번호를 불러 올 수 도 있다.

보통 팩스 문서를 보낼경우에는 팩스의 표지와 함께 보내는데 이때

사용자는 TG-Fax가 제공하는 디폴트 표지를 선택할 수 가 있다.

팩스번호와 보낼문서등 기본적으로 필요한 정보를 입력한후 송신버튼을

선택했을때 선택된 팩스 문서가 송신된다. 이후 송신된 팩스의 상태를

알고 싶으면 Send메뉴에서 Fax State를 선택하여 보면 된다.

3. 전화 번호부

사용자는 전화 번호부를 통해 효과적으로 회사주소와 팩스 번호를

관리할 수 있다. 회사이름을 키값으로 하여 검색하며 이에 대한

데이터를 수정및 삭제, 추가할 수 있다.

4. 팩스 수신

TG-Fax 가 실행중인 상태에서 새로운 팩스문서를 받으면 TG-Fax는

다음의 두가지 경우처럼 실행중인 상태에 따라 사용자에게 이를

알려준다.

새로운 팩스문서를 보기위해서는 Receive 메뉴를 선택하여 View 버튼을

누르면 이를 볼 수 있다.

+ 아이콘 상태에서의 팩스 수신.

TG-Fax가 실행중인 상태가 아이콘 상태일때 외부로 부터 팩스

문서를 수신 받았을때 아이콘의 그림이 원래의 상태에서 반전된

모양으로 바뀐다.

+ Window 상태에서의 팩스 수신.

TG-Fax가 실행중인 상태가 보통 윈도우상태일때 외부로 부터 팩스

문서를 수신 받았을때 새로운 팩스 문서가 도착했다는

다이얼로그가 나타난다.