Linux: Informativni letak

Michael K. Johnson, ¡johnsonm@redhat.com¿ v4.14, 1. september 1998 Ta spis ponuja osnovno informacijo o operacijskem sistemu Linux, vkljuıcno z njegovo razlago, seznamom lastnosti, nekaj zahtevami za delovanje, in nekaj viri.

Kazalo

1 Uvod v Linux 1 2 Lastnosti Linuxa 3 3 Strojne zahteve 5 3.1 Minimalna sestava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3.2 Uporabna sestava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3.3 Podprta strojna oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 Nepopoln spisek prirejenih programov in drugega programja 7 5 Kdo uporablja Linux? 8 6 Kako do Linuxa 8 6.1 Anonimni FTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6.2 CD-ROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6.3 Drugi na“cini, kako do Linuxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7 Prvi koraki 9 8 Pravni status Linuxa 10 9 Novice o Linuxu 10 10 Prihodnost Linuxa 11 11 Ta spis 11 12 Pravni poduk 11

1 Uvod v Linux

Linux je Unix in ni Unix. Je Unix, saj upoŽteva dolo“cila POSIX ter se nasploh obnaŽa kot Unix, in ni Unix, saj je bil od za“cetka napisan na novo in ne vsebuje niti ene same programske vrstice iz sistema AT&T Unix. Linux je popolnoma prosta izvedba dolo“cil POSIX z razŽiritvami System V in BSD, dosegljiva v izvorni in prevedeni obliki.

1. Uvod v Linux 2

Linux je avtorsko delo Linusa B. Torvaldsa ¡torvalds@transmeta.com¿ in drugih sodelavcev, ter se lahko prosto razŽirja pod pogoji, navedenimi v GNU Public License (GPL). Izvod GPL je vsebovan z izvorno kodo za Linux; sicer pa je dostopna na ¡ftp://prep.ai.mit.edu/pub/gnu/COPYING¿.

Linux, sam na sebi, je le jedro operacijskega sistema; tisti del, ki krmili strojno opremo, upravlja z datotekami, procesi, in tako dalje. Obstaja ve“c kombinacij Linuxa z naborom pripomo“ckov in namenskih programov, skupaj s katerimi predstavlja popoln operacijski sistem. Vsaka od teh kombinacij se imenuje distribucija Linuxa. “Ceprav se ime Linux v o›jem pomenu besede uporablja le za ozna“cevanje jedra, pa z njim pogosto poimenujemo kar celoten sistem, zgrajen okrog jedra Linux. Tudi ta raba je pravilna. Za seznam in kratek opis razli“cnih distribucij si oglejte ¡http://

metalab.unc.edu/LDP/HOWTO/Distribution-HOWTO.html¿. Nobena od teh distribucij pa ni Ďuradni LinuxŞ.

Linux ni v javni lasti, niti ni Ďprogram na pokuŽinoŞ (shareware). Linux spada med prosto programje (angleŽko ĎfreewareŞ ali Open Source Software[TM]; glejte tudi ¡http://www.opensource.org/¿). Kopije prostega programa lahko delite naokoli, vendar pod pogojem, da prilo›ite tudi izvorno kodo, oziroma da je izvorna koda tudi dosegljiva. “Ce ste prosti program dodelali ali spreminjali, ste zakonsko obvezani, da tudi dodelave in spremembe napravite dostopne pod enakimi pogoji. Podrobnosti so opisane v GNU General Public License.

Linux je v izdaji 2.0 Že vedno prost, in bo ostal tudi v prihodnje. Zaradi narave zaŽ“cite licence GNU, kateri predmet je Linux, bi bilo protizakonito, “ce bi se to spremenilo. Bodite pozorni: izraz ĎfreeŞ se nanaŽa na svobodo, ne na ceno, in povsem legalno je zahtevati denarno nadomestilo za razŽirjanje Linuxa, vse dokler zraven prilagate tudi izvorno kodo. Zapisano je poenostavitev, za natan“cno pravno razlago pogojev glejte GNU General Public License.

Linux te“ce na ra“cunalnikih s procesorji Intel 386, 486, ali Pentium, z vodili ISA, EISA, PCI ali VLB. MCA (Micro Channel dru›be IBM) v izdaji jedra 2.0.x Že ni dobro podprt, preizkusna izvedba podpore pa je vklju“cena v razvojno izvorno kodo jedra izdaje 2.1.x. “Ce vas zanima, si podrobnosti oglejte na ¡http://glycerine.itsmm.uni.edu/

mca/¿.

V delu je priredba za ve“c ra“cunalnikov s procesorju Motorola 680x0 (trenutno te“ce na nekaj Amigah, Atarijih in ra“cunalnikih VME), ki ›e deluje precej dobro. Zahteva procesor 68020 z enoto MMU, ali procesorje 68030, 68040 ali 68060. Zahteva tudi numeri“cni koprocesor (FPU). Omre›ne funkcije ter okolje X ›e delujejo. Glejte ¡news:

comp.os.linux.m68k¿.

Linux te“ce dobro na procesorju DEC Alpha, in trenutno podpira “cipja ĎJensenŞ, ĎNoNameŞ, ĎCabrioletŞ, ĎUniversal Desktop BoxŞ (bolj znan kot Multia), in ve“c drugih. Za dodatne informacije glejte ¡http://www.azstarnet.com/

~axplinux/FAQ.html¿.

Linux dobro deluje tudi na procesorju Sun SPARC; ve“cina modelov sun4c, sun4m in sun4u zdaj ›e podpira Linux, podpora za sun4 pa je v izdelavi. Red Hat Linux je v “casu pisanja tega spisa edina distribucija Linuxa, na voljo za za Sun SPARC; za podrobnosti glejte ¡http://www.redhat.com/support/docs/rhl-sparc/¿

Priredba za arhitekturo Power PC, vklju“cujo“c ra“cunalnike PowerMac (NuBus in PCI), Motorola, IBM in Be je v intenzivnem razvoju. Oglejte si ¡http://www.cs.nmt.edu/~linuxppc/¿ in ¡http://www.linuxppc.org/¿.

Priredbe za druge arhitekture, vklju“cno z MIPS (glejte ¡http://linus.linux.sgi.com/¿ in ¡http://lena.

fnet.fr¿ in ARM, so v razli“cnih fazah razvoja. Rezultatov morda ni za pri“cakovati takoj; “ce pa vas delo zanima in

ste ›eljni in sposobni prispevati k njemu, boste verjetno hitro naŽli stik z drugimi sodelavci.

Linuxa ›e dolgo ne moremo ve“c Žteti za preizkusno verzijo, saj je prva izdaja (1.0) izŽla ›e 14. marca 1994. Seveda so v sistemu Že vedno napake, in s “casom se pojavljajo tudi nove, in so seveda tudi popravljene. Ker delo na Linuxu sledi Ďmodelu odprtega razvojaŞ, vse nove izvedenke javno izidejo, ne glede na to, “ce so Ďprodukcijske kakovostiŞ ali ne. Vendar pa je bila v pomo“c ljudem pri odlo“citvi, katere izvedenke so stabilne in katere ne, vpeljana naslednja shema: izdaje 1.x.y, kjer je x sodo Žtevilo, so stabilne, namenjene zgolj odpravljanju napak. Tako so bile od izdaje 1.2.2 do 1.2.3 odpravljene samo nekatere napake, ni pa bilo dodanih nobenih novih lastnosti. Izdaje 1.x.y, kjer je x liho Žtevilo, pa so razvojne izvedenke, kjer se od ene izdaje do druge odpravljajo napake in dodajajo nove funkcionalnosti. Take izdaje so lahko nestabilne in so namenjene razvijalcem. Vsake toliko “casa, ko se jedro stabilizira, se razvoj na novem stabilnem jedru zamrzne, nadaljuje pa se delo na razvojni izvedbi jedra.

Trenutna stabilna izdaja je 2.0.36 (zadnja Žtevilka se bo spremenila s odpravo napak in dodajanjem gonilnikov), razvoj pa se nadaljuje na eksperimentalnem jedru 2.1.x. Izvorni kodi za jedro Linuxa je prilo›ena tudi datoteka Documentation/Changes, ki natan“cneje razlo›i spremebe, na katere morate biti pozorni pri prehodu na novejŽo razli“cico jedra. Ve“cina uporabnikov Linuxa pa preprosto vsake toliko “casa posodobi svojo distribucijo in s tem dobi tudi novo izdajo jedra.

Ve“cina izdaj Linuxa, razvojnih ali stabilnih, je precej stabilnih. “Ce nimate posebnih ambicij, da bi vedno sledili zadnji izdaji, in “ce izdaja, ki jo imate, dela, kar ›elite, lahko mirno ostanete tudi pri njej. Znan je primer ra“cunalnika, na katerem je tekla izdaja 0.97p1 (izdana poleti 1992) neprekinjeno 136 dni brez napak (tekla bi Že dlje, “ce ne bi bagerist po nesre“ci pretrgal omre›nega kabla). Łe drugi so objavili neprekinjeno delovanje tudi prek enega leta. Zadnje poro“cilo navaja ra“cunalnik, na katerem Že vedno te“ce izdaja 0.99p15s, zdaj ›e prek 600 dni.

Zavedati se moramo, da je razvoj Linuxa odprt in razprŽen, medtem ko je razvoj ve“cine ostalega programja zaprt in centraliziran. To pomeni, da je trenutna razvojna verzija vedno javno dostopna (z zamikom tedna ali dveh) in jo lahko kdorkoli uporablja. Rezultat tega je, da izdaja, ki prinaŽa novo funkcionalnost, skoraj vedno vsebuje tudi napake. Po drugi strani pa to pomeni tudi izjemno hiter razvoj, tako da so napake najdene in odpravljene zelo hitro, dostikrat v nekaj urah, saj se z njimi ukvarja veliko ljudi.

Zaprt, centraliziran razvoj nasprotno pomeni, da se s projektom ukvarja posameznik ali skupina, in programje javno izdajo potem, ko mislijo, da dobro deluje. To navadno vodi v dolge intervale med izdajami, dolgo “cakanje na popravke napak, in po“casnejŽi razvoj. Kon“cna javna izdaja takega programja je v“casih res bolj kakovostna, vendar pa je hitrost razvoja v sploŽnem mnogo ni›ja.

Razpravo o enem in drugem modelu razvoja programja najdete v eseju Erica Raymonda ĎThe Cathedral and the BazaarŞ ¡http://earthspace.net/~esr/writings/cathedral-bazaar/¿.

Ob pisanju tega spisa (1. september 1998) je bila trenutna stabilna izdaja Linuxa 2.0.35, zadnja razvojna izdaja pa 2.1.119.

2 Lastnosti Linuxa

ffl ve“copravilni: ve“c programov te“ce naenkrat.

ffl ve“cuporabniŽki: ve“c ljudi lahko hkrati dela na istem ra“cunalniku (in nobenih omejitev na dva uporabnika!)

ffl ve“carhitekturni: te“ce na ve“c razli“cnih mikroprocesorjih, ne le na Intelovih.

ffl ve“cprocesorski: podpora za SMP obstaja za procesorje Intel in SPARC (za ostale pa je v delu), Linux pa uporabljajo tudi v ve“c ohlapno povezanih ve“cprocesorskih aplikacijah, med njimi sistemi Beowulf (glejte ¡http:

//cesdis.gsfc.nasa.gov/linux-web/beowulf/beowulf.html¿) in Fujitsujev superra“cunalnik AP1000+ s

procesorji SPARC.

ffl te“ce v zaŽ“citenem na“cinu na 80386.

ffl vsebuje zaŽ“cito pomnilnika med procesi, tako da en sam program ne more ogroziti stabilnosti celotnega sistema.

ffl nalaganje programov na zahtevo: Linux prebere z diska v pomnilnik samo tiste dele programa, ki se jih dejansko potrebuje.

ffl deljene pomnilniŽke strani. Ve“c programov lahko bere iz istega pomnilnika, in Žele ko program poskusi pisati v pomnilnik, Linux stran (blok 4KB) pomnilnika prepiŽe nekam drugam. Ta na“cin prinese dve prednosti: viŽjo hitrost in manjŽo porabo pomnilnika.

ffl virtualni pomnilnik s shranjevanjem na disk po eno stran naenkrat (paging) namesto shranjevanja pomnilniŽke slike celotnega procesa (swapping); na lo“ceno particijo ali pa v datoteko, ali pa na obe. Izmenjalni prostor na disku (ki se iz zgodovinskih razlogov Že vedno imenuje swap) je mo›no dodati tudi med delom. V celoti more Linux uporabiti 16 podro“cij za swap po 128 MB vsako, skupaj 2 GB. “Ce je potrebno, se more ta omejitev popraviti s spremembo nekaj vrstic v izvorni kodi jedra.

ffl skupni pomnilniŽki fond za uporabniŽke programe in diskovni medpomnilnik, tako da se lahko ves prosti pomnilnik uporablja za predhranjenje vsebine diska; po potrebi, ko programi zahtevajo ve“c pomnilnika, pa se ta dinami“cno prilagodi.

ffl dinami“cno povezane deljene knji›nice (DLL), in seveda tudi stati“cne knji›nice ffl izpis vsebine pomnilnika (core dump) ob nepravilnem zaklju“cku programa, kar dovoljuje analizo z iskalnikom napak ne le med tekom programa, ampak tudi potem, ko se je zruŽil.

ffl ve“cinoma zdru›ljiv na ravni izvorne kode s standardi POSIX, Sustem V in BSD. ffl prek modula za emulacijo iBCS2 ve“cinoma zdru›ljiv na binarni ravni s SCO, SVR3 in SVR4. ffl vsa izvorna koda je dostopna, vklju“cujo“c celotno jedro, gonilnike, razvojna orodja in uporabniŽke programe;

vse se sme tudi prosto razŽirjati. Kopica komercialnih programov, za katere izvorna koda ni na voljo je bila prirejenih za Linux; vse, kar pa je bilo prosto, vklju“cno s celotnim osnovnim operacijskim sistemom, pa ostaja prosto.

ffl nadzor nad opravili po POSIX. ffl psevdoterminali (pty).

ffl emulacija numeri“cnega koprocesorja 387 v jedru, tako da ni potrebe, da bi programi izvajali svojo emulacijo.

Vsak ra“cunalnik, na katerem te“ce Linux, s staliŽ“ca programerja izgleda, kot bi imel vgrajen numeri“cni koprocesor. “Ce ima ra“cunalnik v resnici koprocesor, bo Linux seveda uporabil tega namesto emulacije, in jedro lahko tudi prevedete brez numeri“cne emulacije, s “cimer prihranite nekaj malega pomnilnika.

ffl podpira mnoge neangleŽke ali posebne tipkovnice, enostavno pa je tudi dodati podporo za nove. ffl ve“c virtualnih konzol: ve“c (do 64) neodvisnih prijav prek konzole, med katerimi lahko preklapljate s kombinacijo tipk (neodvisno od strojne opreme za prikaz).

ffl podpira ve“c datote“cnih sistemov, med njimi minix, Xenix, vse pogoste datote“cne sisteme System V; ima sodoben lastni datote“cni sistem, ki omogo“ca do 4 TB prostora in 255 znakov dolga imena datotek.

ffl transparenten dostop do particij MS-DOS (in particij FAT na OS/2) prek posebnega datote“cnega sistema: ne potrebujete nobenih posebnih ukazov za uporabo particije MS-DOS, saj se ka›e kot povsem obi“cajni datote“cni sistem Unix (razen “cudnih omejitev glede dol›ine imen, zaŽ“cite ipd.) Za stisnjene particije pod MS-DOS 6 je zaenkrat potrebno uporabiti popravek (dmsdosfs). Podpora za VFAT (Windows NT, Windows 95) je na voljo v Linuxu 2.0.

ffl posebni datote“cni sistem, UMSDOS, omogo“ca, da Linux namestimo na datote“cnem sistemu MS-DOS. ffl podpora za branje datote“cnega sistema HPFS-2 pod OS/2 2.1. ffl podpora za HFS (Macintosh) je na razpolago kot lo“cen modul. ffl datote“cni sistem CD-ROM bere vse standardne zapise CD-ROM. ffl podpora za omre›je TCP/IP, vklju“cujo“c ftp, telnet, NFS itd. ffl stre›nik za Appletalk.

ffl stre›nik in odjemnik za NetWare ffl stre›nik in odjemnik za Lan Manager in Windows (SMB) ffl podpora za mnoge omre›ne protokole: osnovni protokoli v zadnji razvojni izdaji vklju“cujejo TCP, IPv4, IPv6, AX.25, X.25, IPX, DDP (Appletalk), NetBEUI, Netrom, in druge. Stabilna izdaja trenutno vklju“cuje podporo za TCP, IPv4, IPX, DDP in AX.25.

3 Strojne zahteve

3.1 Minimalna sestava

Tole je verjetno najmanjŽa mo›na sestava, na kateri te“ce Linux: procesor 386SX/16, 1 MB pomnilnika, disketnik (1.44 MB ali 1.2 MB), katerakoli podprta gra^“cna kartica (in seveda tipkovnica, monitor in tako naprej). To je dovolj, da sistem za›enete in vidite, “ce na ra“cunalniku sploh deluje; ne boste pa mogli po“ceti ni“c uporabnega. Dodatne informacije o delu z minimalno sestavo najdete na ¡http://rsphy1.anu.edu.au/~gpg109/mem.html¿.

Da bi po“celi kaj uporabnega, potrebujete Že disk. Za zelo minimalno nastavitev zadostuje 5 do 10 MB prostora, kamor namestite samo najnujnejŽe ukaze in eno ali dve majhni aplikaciji, denimo terminalski emulator. To je Že vedno zelo, zelo omejujo“ce, in zelo neudobno, saj razen za res skromne aplikacije ne puŽ“ca dovolj prostora. V sploŽnem tega ne priporo“camo za ni“c drugega kot za preizkus, “ce stvari delujejo, in seveda za modrovanja o minimalnih zahtevah.

3.2 Uporabna sestava

“Ce boste poganjali kateregakoli od ra“cunsko intenzivnih programov, npr. gcc, X ali TeX, boste verjetno ›eleli kaj hitrejŽega kot 386SX/16, “ceprav z nekaj potrpe›ljivosti tudi ta zadostuje.

V praksi potrebujete vsaj 4 MB pomnilnika, “ce ne uporabljate okolja X, in 8 MB, “ce ga. “Ce bo na sistemu hkrati delalo ve“c uporabnikov, ali “ce boste hkrati poganjali ve“c ve“cjih programov (npr. prevajalnik), bo 4 MB verjetno premalo. Linux sicer deluje tudi z manj pomnilnika (zadoŽ“calo bi celo samo 2 MB), vendar pa bo tedaj uporabil disk kot virtualni pomnilnik, in sistem bo prepo“casen, da bi bil uporaben. “Ce poganjate hkrati ve“c programov, bo 16 MB pomnilnika znatno zmanjŽalo posege na disk. “Ce ›elite, da bo sistem pod normalno uporabo le neznatno uporabljal disk kot virtualni pomnilnik, bo za enega uporabnika verjetno zadostovalo 32 MB. “Ce poganjate ve“c ve“cjih programov naenkrat, bo morda 64 MB boljŽa izbira. “Ce pa poganjate programe s hujŽo lakoto po pomnilniku, pa boste verjetno morali se“ci Že viŽe.

Koli“cina diska je odvisna od tega, kaj ›elite namestiti. Za obi“cajen osnovni nabor podpornih programov Unixa, ukazno lupino in upravne programe bo dovolj 10 MB, z nekaj malega prostora za uporabniŽke datoteke. Za popolnejŽi sistem vzemite Red Hat, Debian ali katero drugo distribucijo, in ra“cunajte, da boste potrebovali od 60 do 300 MB prostora, odvisno od tega, kaj ›elite namestiti in katero distribucijo uporabljate. K temu prostoru priŽtejte prostor, ki ste ga namenili za datoteke uporabnikov. “Ce kupujete nov ra“cunalnik, glede na dandanaŽnje cene diskov ni pametno kupovati premajhnega diska. Vzemite vsaj 2 GB, raje 4 GB, in ne bo vam ›al. Linux se dobro znajde tudi z novejŽimi zelo velikimi diski, kot denimo diski EIDE velikosti 11 GB ali diski SCSI velikosti 18 GB.

Dodajte ve“c pomnilnika, ve“c diska, hitrejŽi procesor in ostalo glede na vaŽe potrebe, ›elje in zmo›nosti, “ce ›elite kaj ve“c kot zgolj uporabni sistem. V sploŽnem pomeni pod Linuxom dodatni pomnilnik bistveno ve“cjo razliko kot pod MS-DOS. To je seveda povezano z omejitvijo MS-DOS na 640 KB, ki je pod Linuxom ni.

3.3 Podprta strojna oprema

Mikroprocesor:

Vse, kar lahko izvaja programe v zaŽ“citenem na“cinu 386; vsi modeli Intel 80386, 80486 in Pentium. Procesorji 80286 in starejŽi bodo morda nekega dne podprti z manjŽim jedrom, imenovanim ELKS (Embeddable Linux Kernel Subset), vendar pa ne pri“cakujte enakih zmogljivosti. Razli“cico za procesor Motorola 680x0 (68020 z dodatno enoto MMU, 68030, 68040 in 68060), ki te“ce na ra“cunalnikih Amiga in Atari, lahko najdete na tsx- 11.mit.edu v imeniku 680x0. Veliko modelov DEC Alpha, Sun SPARC in Power PC je zdaj podprtih. V delu so priredbe za arhitekture ARM, Strong ARM in MIPS, za podrobnosti se obrnite drugam.

Arhitektura:

Vodilo PCI ISA, EISA in VLB. Podpora za MCA (ve“cinoma IBM PS/2) je nepopolna, vendar se izboljŽuje (glejte zgoraj). Linux je zahtevnejŽi glede strojne opreme kot DOS, Windows ali ve“cina drugih operacijskih sistemov. To pomeni, da kakŽna obskurna strojna oprema, ki s kakŽnim manj zahtevnim operacijskim sistemom deluje, z Linuxom morda ne bo delovala. Linux je tudi krasen preizkuŽevalec pomnilnika...

Pomnilnik:

Do 1 GB z Intelovimi procesorji; ve“c na 64-bitnih sistemih. Nekateri, vklju“cno z Linusom, so opazili, da je dodajanje pomnilnika brez hkratnega pove“canja predpomnilnika (cache) izjemno upo“casnilo njihove ra“cunalnike. “Ce ste opazili, da je ra“cunalnik z dodanim pomnilnikom po“casnejŽi, poskusite pove“cati predpomnilnik. Nekateri ra“cunalniki lahko predpomnijo samo dolo“ceno koli“cino pomnilnika, ne glede na to, koliko pomnilnika je v resnici nameŽ“cenega (64 MB je meja za nek priljubljen nabor “cipov). Ve“c kot 64 MB pomnilnika zahteva poseben zagonski parameter, saj BIOS zaradi zastarele zasnove ne zna javiti ve“c kot 64 MB pomnilnika. Jedra izdaje 2.1.x in novejŽa znajo avtomati“cno prepoznati tudi ve“c pomnilnika.

Zunanji pomnilnik:

Generi“cni diski AT (EIDE, IDE, 16-bitni krmilniki diskov z MFM ali RLL, ali ESDI) so podprti, enako tudi diski in druge enote SCSI, “ce je podprt krmilnik SCSI. Generi“cni krmilniki XT (8-bitni krmilniki z MFM ali RLL) so tudi podprti. Podprti krmilniki SCSI: Advansys, Adaptec serije 1542, 1522, 1740, 27xx, in 29xx (z nekaj izjemami), krmilniki Buslogic MultiMaster in Flashpoint; krmilniki na osnovi NCR53c810, krmilniki DPT, krmilniki Qlogic ISP in FAS, Seagate ST-01 in ST-02, Future Domain serija TMC-88x (ali katerikoli krmilnik na osnovi “cipa TMC950) in TMC1660/1680, Ultrastor 14F, 24F in 34F, Western Digital wd7000, in drugi. Tra“cne enote SCSI, QIC-02, in nekatere QIC-80 so tudi podprte. Podprtih je ve“c enot CD-ROM, med njimi Matsushita/Panasonic, Mitsumi, Sony, Soundblaster, Toshiba, ATAPI (EIDE), SCSI, in druge. Za natan“cnejŽe informacije in modele si oglejte Hardware Compatibility HOWTO. Pripis: tovrstni seznami so vnaprej obsojeni na nepopolnost. Proizvajalci distribucij vzdr›ujejo popolnejŽe.

Gra^ka:

VGA, EGA, CGA, ali Hercules (in s temi zdru›ljivi) delujejo v tekstovnem na“cinu. Za gra^ko in X obstaja podpora za (najmanj) standardni VGA in nekaj kartic SVGA (ve“cina kartic na osnovi “cipov ET3000, ET4000, Paradise in nekaterih Trident), S3, 8514/A, ATI, Matrox in Hercules. Linux uporablja stre›nik XFree86, kar dolo“ca, katere kartice so podprte in katere ne. Celoten seznam podprtih naborov “cipov bi zavzel ve“c kot celo stran. Oglejte si ¡http://www.XFree86.org/¿.

Omre›je:

Podpora za Ethernet vklju“cuje 3COM 503/509/579/589/595/905 (501/505/507 so podprti, vendar odsvetovani), AT&T GIS (neé NCR) WaveLAN, ve“cina kartic na osnovi WD8390, ve“cina kartic na osnovi WD80x3, NE1000/2000 in ve“cina z njima zdru›ljivih, AC3200, Apricot 82596, AT1700, ATP, DE425/434/435/500, D- Link DE-600/620, DEPCA, DE100/101, DE200/201/202 Turbo, DE210, DE422, Cabletron E2100 (odsvetovana), Intel EtherExpress (odsvetovana), DEC EtherWORKS 3, HP LAN, HP PCLAN/plus, ve“cina kartic na osnovi AMD LANCE, NI5210, ni6510, SMC Ultra, DEC 21040 (tulip), Zenith Z-Note ethernet. Nobena od kartic Zircom in nobena od kartic Cabletron (razen E2100) ni podprta, ker proizvajalec ni pripravljen prosto izdati informacij o programiranju teh kartic. Podpora za FDDI trenutno vklju“cuje kartice DEC DEFxx.

Podpora za omre›ja point-to-point vklju“cuje PPP, SLIP, CSLIP, and PLIP. Podpora za PPP je na voljo tako za obi“cajne asinhrone naprave (modemi), kot tudi za sinhrono povezavo (ISDN). Na voljo je omejena podpora za Token Ring.

Serijski vmesniki:

Podprtih je ve“cina kartic na osnovi 16450 in 16550 UART, vklju“cno z AST Fourport, Usenet Serial Card II in drugimi. ĎPametneŞ kartice vklju“cujejo serijo Cyclades Cyclom (uradno podprta s strani proizvajalca), serijo

4. Nepopoln spisek prirejenih programov in drugega programja 7

Comtrol Rocketport series (uradno podprta s strani proizvajalca), Stallion (ve“cina kartic; uradno podprta s strani proizvajalca), in Digi (nekatere kartice; uradno podprta s strani proizvajalca). Nekaj strojne opreme za ISDN, ,frame relay‘ in najeto telefonsko linijo je tudi podprte.

Ostala strojna oprema:

SoundBlaster, ProAudio Spectrum 16, Gravis Ultrasound, ve“cina drugih zvo“cnih kartic, ve“cina (vse?) zvrsti miŽk (Microsoft, Logitech, PS/2) itd.

4 Nepopoln spisek prirejenih programov in drugega programja

Ve“cina obi“cajnih orodij in programov s sistema Unix je bila prirejena za Linux, vklju“cno s skoraj vso robo GNU in veliko odjemniki X iz razli“cnih virov. Pravzaprav beseda ,prirejen‘ niti ni na mestu, saj se zaradi precej natan“cnega upoŽtevanja priporo“cil POSIX veliko programov prevede popolnoma brez sprememb, ali le z malenkostnimi spremembami. ‹al Že ni toliko aplikacij za kon“cnega uporabnika, kot bi si ›eleli, vendar pa se situacija popravlja. Stopite v stik s proizvajalcem svoje najljubŽe komercialne aplikacije za Unix in ga povpraŽajte, “ce jo je ›e priredil za Linux. Sledi nepopoln spisek programja, ki preverjeno dela z Linuxom:

Osnovni ukazi Unix:

ls, tr, sed, awk in tako dalje (“cesarkoli se spomnite Ű Linux ga verjetno ima).

Razvojna orodja:

gcc, gdb, make, bison, flex, perl, rcs, cvs, prof.

Programski jeziki in okolja:

C, C++, Objective C, Java, Modula-3, Modula-2, Oberon, Ada95, Pascal, Fortran, ML, scheme, Tcl/tk, Perl, Python, Common Lisp, in mnogi drugi.

Gra^“cna okolja:

Namizja GNOME in KDE, X11R5 (XFree86 2.x), X11R6 (XFree86 3.x), MGR. Urejevalniki:

GNU Emacs, XEmacs, MicroEmacs, jove, ez, epoch, elvis (GNU vi), vim, vile, joe, pico, jed, in drugi. Ukazne lupine:

bash (zdru›ljiva s POSIX sh), zsh (vklju“cuje na“cin, zdru›ljiv s ksh), pdksh, tcsh, csh, rc, es, ash (ve“cinoma

s sh zdru›ljiva ukazna lupina, ki jo BSD uporablja kot /bin/sh), in mnoge druge. Telekomunikacije:

PPP, UUCP, SLIP, CSLIP, celoten nabor programov TCP/IP, kermit, szrz, minicom, pcomm, xcomm, term (poganja ve“c ukaznih lupin, preusmerja omre›ne aktivnosti in dovoljuje oddaljeni X, vse prek ene modemske linije), Seyon (priljubljen komunikacijski program za X Windows), in ve“c paketov za fax in glasovno poŽto (prek modemov ZyXEL in drugih). Seveda sta podprti tudi oddaljena serijska in omre›na prijava.

Elektronska poŽta in novice:

C-news, innd, trn, nn, tin, smail, elm, mh, exmh,pine, mutt itd. Obdelava besedil:

TeX, LaTeX, groff, doc, ez, LyX, Lout, Linuxdoc-SGML, in drugi.

5. Kdo uporablja Linux? 8

Igre:

Nethack, ve“c MUD-ov in igric za X, in mnoge druge. Ena od teh igric gleda za razpolo›ljivimi igricami na tsx-11 in sunsite.

Vsi navedeni programi (in zgoraj navedeni ne predstavljajo niti stotine vseh dosegljivih) so prosto dostopni. Vse ve“c je tudi komercialnega programja; povpraŽajte proizvajalca vaŽega priljubljenega komercialnega programa, “ce podpirajo Linux.

5 Kdo uporablja Linux?

Linux je prosto dostopen, in nih“ce ni primoran registrirati svoje kopije pri centralnem organu, tako da je te›ko re“ci, koliko ljudi uporablja Linux. Ve“c podjetij ›ivi izklju“cno od prodaje in podpore za Linux, pri tem pa relativno zelo majhen dele› vseh uporabnikov uporablja te storitve; novi“carske skupine za Linux so med tistimi z najve“c prometa na Internetu, tako da se Žtevilo ocenjuje na nekaj milijonov, vendar pa je zelo te›ko re“ci kaj natan“cnega. Najnatan“cnejŽe tr›ne raziskave navajajo Žtevilke med 7 in pol ter 11 milijoni uporabnikov.

Harald T. Alvestrand ¡Harald.T.Alvestrand@uninett.no¿ se je vseeno pogumno odlo“cil, da vseeno poskusi preŽteti uporabnike Linuxa. “Ce bi bili radi preŽteti kot uporabnik Linuxa, izpolnite spletni obrazec na ¡http://counter.li.

org/¿. Namesto tega lahko poŽljete na naslov linux-counter@uninett.no sporo“cilo z enim od naslednjih naslovov

(subject): ĎI use Linux at homeŞ, ĎI use Linux at workŞ, ali ĎI use Linux at home and at workŞ. UpoŽteva tudi prijave tretjih oseb, pri njem se pozanimajte za podrobnosti.

Rezultate vsak mesec objavlja v ¡news:comp.os.linux.misc¿, na voljo pa so tudi na ¡http://counter.li.

org/¿.

6 Kako do Linuxa

6.1 Anonimni FTP

Za prosto dostopno dokumentacijo o Linuxu se obrnite na eno od mest Linux Documentation Project, ¡ftp:

//metalab.unc.edu/pub/Linux/docs/LDP/¿ in ¡http://metalab.unc.edu/LDP/¿, Že raje pa na katero od slo-

venskih zrcal, npr. ¡http://sunsite.fri.uni-lj.si/ftp/linux/LDP/¿.

Redno spremljajte ¡news:comp.os.linux.announce¿ za novosti. Vsaj na naslednjih stre›nikih anonimnega ftp najdete Linux.

Ime stre›nika Łtevil“cni naslov Imenik z Linuxom
============================= =============== ===============
tsx-11.mit.edu 18.172.1.2 /pub/linux
metalab.unc.edu 152.2.22.81 /pub/Linux
ftp.funet.fi 128.214.248.6 /pub/OS/Linux
net.tamu.edu 128.194.177.1 /pub/linux
ftp.mcc.ac.uk 130.88.203.12 /pub/linux
src.doc.ic.ac.uk 146.169.2.1 /packages/linux
fgb1.fgb.mw.tu-muenchen.de 129.187.200.1 /pub/linux
ftp.informatik.tu-muenchen.de 131.159.0.110 /pub/comp/os/linux
ftp.dfv.rwth-aachen.de 137.226.4.111 /pub/linux
ftp.informatik.rwth-aachen.de 137.226.225.3 /pub/Linux
ftp.Germany.EU.net 192.76.144.75 /pub/os/Linux
ftp.ibp.fr 132.227.60.2 /pub/linux

7. Prvi koraki 9

ftp.uu.net 137.39.1.9 /systems/unix/linux
wuarchive.wustl.edu 128.252.135.4 mirrors/linux
ftp.win.tue.nl 131.155.70.100 /pub/linux
ftp.stack.urc.tue.nl 131.155.2.71 /pub/linux
srawgw.sra.co.jp 133.137.4.3 /pub/os/linux
cair.kaist.ac.kr /pub/Linux
ftp.denet.dk 129.142.6.74 /pub/OS/linux
NCTUCCCA.edu.tw 140.111.1.10 /Operating-Systems/Linux
nic.switch.ch 130.59.1.40 /mirror/linux
cnuce_arch.cnr.it 131.114.1.10 /pub/Linux
ftp.monash.edu.au 130.194.11.8 /pub/linux
ftp.dstc.edu.au 130.102.181.31 /pub/linux
ftp.sydutech.usyd.edu.au 129.78.192.2 /pub/linux

sunsite.fri.uni-lj.si 193.2.72.6 /pub/linux
ftp.arnes.si 193.2.1.72 /software/unix/linux
ftp.kibla.org 193.2.52.195 /pub/Linux
mercur.s-gms.ms.edus.si 193.2.143.2 /pub/UNIX/linux

tsx-11.mit.edu in fgb1.fgb.mw.tu-muenchen.de sta uradni mesti za Linuxov GCC. Na nekaterih stre›nikih se zrcali vsebina drugih stre›nikov. “Ce je le mo›no, ne obremenjujte omre›ja in uporabite tistega, ki vam je najbli›je.

Zanesljivo vsaj metalab.unc.edu in ftp.informatik.tu-muenchen.de ponujata tudi storitev ftpmail. PiŽite na ftpmail@metalab.unc.edu ali ftp@informatik.tu-muenchen.de za pomo“c.

“Ce ste izgubljeni, poskusite z ¡ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/distributions/¿, kjer je zbranih ve“c distribucij. Red Hat Linux in Debian sta trenutno najbolj priljubljeni, vsaj v ZDA.

6.2 CD-ROM

Ve“cina ljudi dandanes nameŽ“ca Linux s CD-ROM. Distribucije so narasle na ve“c sto MB programja za Linux, in prenaŽanje tega prek modema 28.8 ali linije ISDN traja zelo dolgo.

V bistvu sta dva na“cina nakupa distribucij Linuxa na CD-ROM: kot del arhiva mesta za FTP, ali neposredno od proizvajalca. “Ce kupite arhiv, boste skoraj vedno dobili ve“c razli“cnih distribucij, med katerimi lahko izbirate, navadno pa ni nobene podpore. Nakup distribucije neposredno od proizvajalca pomeni, da boste dobili le eno distribucijo, vendar pa lahko ra“cunate tudi na podporo proizvajalca (navadno je pomo“c ob namestitvi vklju“cena v ceno).

6.3 Drugi naıcini, kako do Linuxa

Na mnogih BBS lahko najdete datoteke za Linux. Seznam le-teh je ob“casno objavljen na comp.os.linux.announce. PovpraŽajte prijatelje ali organizirane skupine uporabnikov, ali pa naro“cite eno od komercialnih distribucij. Seznam teh je vsebovan v Linux distribution HOWTO, dosegljivem kot ¡http://metalab.unc.edu/LDP/HOWTO/

Distribution-HOWTO.html¿, in redno objavljanem v novi“carski skupini ¡news:comp.os.linux.announce¿.

7 Prvi koraki

VaŽ prvi korak naj bo, da dobite in preberete spisek pogosto zastavljanih vpraŽanj (FAQ) z enega od stre›nikov za anonimni FTP, ali pa z enega od arhivov Usenet FAQ (npr. rtfm.mit.edu). Na spisku boste naŽli kopico navodil, kako za“ceti, katere datoteke potrebujete, in kako reŽiti ve“cino obi“cajnih problemov, ki se pojavijo med namestitvijo ali sicer. Slovenski prevod spiska pogosto zastavljenih vpraŽanj o Linuxu z odgovori je na voljo na ¡http://www.lugos.si/

delo/slo/HOWTO-sl/Linux-FAQ-sl.html¿.

8. Pravni status Linuxa 10

Za novope“cene uporabnike Linuxa je morda zanimiva tudi v“clanitev v katero od lokalnih skupin uporabnikov. Slovenska skupina uporabnikov Linuxa, LUGOS (Linux User Group of Slovenia) ima sede› na naslovu Cesta na postajo 55, 1351 Brezovica pri Ljubljani, dosegljiva pa je tudi prek elektronske poŽte na naslovu lugos@lugos.si, ali svetovnega spleta ¡http://www.lugos.si/¿.

8 Pravni status Linuxa

“Ceprav je Linux dosegljiv s celotno izvorno kodo, ni nikogarŽnja last oz. javna last (Ďpublic domainŞ), temve“c pravno zavarovano avtorsko delo, ki pa je prosto dostopno pod pogoji, navedenimi v GNU General Public License (v“casih navajan kot ĎcopyleftŞ). Za dodatne informacije glejte GPL. Programi, ki te“cejo pod Linuxom, so vsak posebej avtorsko zavarovani, mnogi med njimi prav tako z GPL. Okolje X je zavarovano s pogoji v MIT X copyright, nekateri drugi programi pa z BSD copyright. V vsakem primeru se sme vse programje na stre›nikih FTP prosto razŽirjati (sicer bi ga ne smelo biti tam).

9 Novice o Linuxu

Mese“cnik, imenovan Linux Journal, je za“cel z izhajanjem pred ve“c kot Žtirimi leti. Vsebuje “clanke tako za za“cetnike kot za izkuŽene uporabnike, in naj bi bil v pomo“c vsem uporabnikom Linuxa. Enoletna naro“cnina nanj je 22 USD v ZDA, 27 USD v Kanadi in Mehiki, in 32 USD drugje, pla“cljivo v ameriŽkih dolarjih. Informacije o naro“cnini so na voljo prek elektronske poŽte na naslovu subs@ssc.com, prek faksa +1-206-782-7191, telefona +1-206-782-7733, ali pisno prek naslova Linux Journal, PO Box 85867, Seattle, WA 98145-1867 USA. SSC ima na voljo javni klju“c PGP, ki ga lahko uporabite za Žifriranje svoje elektronske poŽte, kadar poŽiljate ob“cutljive informacije (Žtevilka kreditne kartice); uporabite ^nger info@ssc.com za klju“c.

Ve“c novi“carskih skupin na Usenet se ukvarja z Linuxom, prav tako pa tudi ve“c elektronskih dopisnih list. Oglejte si Linux FAQ za dodatne informacije o elektronskih spiskih (FAQ najdete bodisi med novicami ali prek FTP).

Novi“carska skupina ¡news:comp.os.linux.announce¿ je moderirana skupina za obvestila o Linuxu (novi programi, popravki napak ipd.)

Novi“carska skupina ¡news:comp.os.linux.answers¿ je moderirana skupina, kjer so periodi“cno objavljeni Linux FAQ, spisi HOWTO, in druga dokumentacija.

Novi“carska skupina ¡news:comp.os.linux.admin¿ je nemoderirana skupina za razpravo o upravljanju sistemov Linux.

Novi“carska skupina ¡news:comp.os.linux.development.system¿ je nemoderirana skupina namenjena razpravi o razvoju jedra Linuxa. Skupina je omejena na razpravo o vpraŽanjih, ki se ti“cejo samega jedra. Ostala vpraŽanja pokrivajo druge skupine; tista, ki se v sploŽnem ti“cejo Unixa, comp.unix, tista, ki se ti“cejo razvoja aplikacij pod Linuxom pa comp.os.linux.development.apps.

Novi“carska skupina ¡news:comp.os.linux.development.apps¿ je nemoderirana skupina, namenjena razpravi o razvoju aplikacij v okolju Linux. Skupina ni mesto za razpravo o tem, kje se kakŽna aplikacija dobi, niti o tem, kakŽne aplikacije bi kdo rad videl te“ci pod Linuxom.

Novi“carska skupina ¡news:comp.os.linux.hardware¿ je namenjena vpraŽanjem o strojni opremi in Linuxu.

Novi“carska skupina ¡news:comp.os.linux.networking¿ je namenjena vpraŽanjem o Linuxu in omre›jih.

Novi“carska skupina ¡news:comp.os.linux.x¿ je namenjena vpraŽanjem o okolju X v sistemu Linux.

Novi“carska skupina ¡news:comp.os.linux.misc¿ je nasledila skupino comp.os.linux, in je namenjena vsem vpra- Žanjem v zvezi z Linuxom, ki se jih ne da uvrstiti v nobeno od prejŽnjih kategorij.

10. Prihodnost Linuxa 11

V Sloveniji lahko vpraŽanja v zvezi z Linuxom zastavite v novi“carskih skupinah ¡news:si.comp.os.unix¿ in

¡news:si.org.lugos¿.

Ne zastavljajte istih vpraŽanj v ve“c skupinah. Ta praksa je primerna edino za pomembnejŽa obvestila, ko je v“casih smiselno isto sporo“cilo objaviti v eni od nemoderiranih skupin in Že comp.os.linux.announce. Poanta razbitja skupine comp.os.linux v ve“c manjŽih skupin je bila, da se zmanjŽa promet v vsaki od njih. KrŽilci teh pravil bodo opljuvani brez milosti...

Dokumentacija za Linux je dostopna tudi prek WWW: ¡http://metalab.unc.edu/LDP/¿

10 Prihodnost Linuxa

Po izdaji Linuxa 1.0 se je nadaljevalo delo na mnogih podro“cjih. Linux 1.2 je vseboval hitrejŽi dostop do diskov, izboljŽave pri podpori terminalov, virtualnem pomnilniku, podpori za razli“cne arhitekture, kvote in tako dalje. Linux 2.0, trenutna stabilna izdaja, vsebuje Že ve“c izboljŽav, med drugim dosti hitrejŽe delovanje, ve“c novih omre›nih protokolov, eno najhitrejŽih izvedb TCP/IP, in Že mnogo tega. Łe hitrejŽe delovanje, dodatni omre›ni protokoli in dodatni gonilniki bodo na voljo v Linuxu 2.2.

Navzlic tri“cetrt milijona programskih vrstic v jedru, Že vedno ostaja mnogo mo›nosti za dodatke in izboljŽave. Łe ve“cja je potreba po piscih dokumentacije. “Ce bi ›eleli sodelovati pri pisanju dokumentacije, se priklju“cite elektronskemu spisku linux-doc@vger.rutgers.edu. PiŽite na naslov majordomo@vger.rutgers.edu z eno samo vrstico ĎhelpŞ (brez narekovajev) v telesu (in NE v glavi) sporo“cila.

11 Ta spis

Ta spis (v izvirniku Linux Information Sheet) vzdr›uje Michael K. Johnson, ¡johnsonm@redhat.com¿. Vzdr›evanje tega spisa zahteva stalno sodelovanje z uporabniki, zato se obrnite nanj z vsemi pripombami. Bolj ali manj zadnjo izdajo tega spisa lahko dobite na ¡http://metalab.unc.edu/LDP/¿

Slovenski prevod spisa z dne 14. aprila 1997, s popravki 12. julija 1998 in 15. februarja 1999, je delo Primo›a Peterlina, ¡primoz.peterlin@biofiz.mf.uni-lj.si¿. Nanj se obrnite s pripombami na prevod.

12 Pravni poduk

ZaŽ“citene znamke so last njihovih imetnikov. Ne avtor in ne prevajalec ne prevzemata odgovornosti za informacije, podane v tem spisu. Uporabljate in razŽirjate ga na lastno odgovornost. Vsebina tega spisa je javna last, avtor in prevajalec pa apelirava na korektno navedbo virov ob navedbah.