KS5601-1992 2 바이트 조합형 부호계

도형 문자 : 2 바이트 조합형 부호계가 규정하는 도형 문자는 다음과 같다.

표2에 규정된 초성 19자, 중성 21자, 종성 27자로 조합 가능한 모든 현대 한글(11, 172자) 및 현대 한글 낱자(51자)

한자 : 2 바이트 완성형 부호계에서 규정한 한자(4888자)

기타 문자 : 2 바이트 완성형 부호계에서 규정한 문자 중에서 한글 및 현대 한글 낱자, 한자를 제외한 도형 문자(935자)

도형 문자의 배치 영역 : 도형 문자의 배치 영역은 표1과 같다.

표 1. 도형 문자의 배치 영역

구 분	제 1 바이트	제 2 바이트
한 글	84H - D3H	41H - 7EH, 81H - FEH
사용자 정의 영역	D8H	31H - 7EH, 91H - FEH
기 타 문 자	D9H - DEH	31H - 7EH, 91H - FEH
한 자	E0H - F9H	31H - 7EH, 91H - FEH

한글의 부호 구성 및 배열 : 각 한글 문자의 부호는 다음과 같이 2 바이트 내에 초성 5 비트, 중성 5 비트, 종성  5 비트로하여 자소를 조합하여 표현한 값으로 정의한다. 각 자소의 순서는 최상위 비트(MSB)를 1로 하고 나서 초성, 중성, 종성이 순서대로 나오도록 구성한다.

제 1 바이트

b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8

제 2 바이트

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0

|    |___________________|___________________________|______________________|

최상위 비트=1   초성(5 비트)            중성(5 비트)              종성(5 비트)

자소별 부호 값은 표2에 따른다.

한자 및 기타 도형 문자의 배열 : 한자 및 기타 도형 문자의 배열에 관하여는 2 바이트 완성형 부호계에 규정된 문자들을 그대로 사용하되 다음 규칙에 따라 주어진 부호 영역에 순서대로 배열한다.

2 바이트 완성형 부호계에서 정의된 한자와 기타 도형 문자들을 2행을 한 조로 하여 본 부호계의 1행에 배치한다.

한 조의 2행 중 첫 번째 행의 94자는 제 2 바이트가 31H - 7EH,  91H - A0H의 값을 가지도록 순서대로 배열한다. (제 1 바이트는 표1 참조) 구체적인 배열은 표3과 같다.

표 2. 한글 자소의 부호 값

b14	b13	b12	b11	b10	초 성	중 성	종 성
b9	b8	b7	b6	b5
b4	b3	b2	b1	b0
0	0	0	0	0		(사용 불가)	(사용 불가)
0	0	0	0	1	(채움)	(사용 불가)	(채움)
0	0	0	1	0	ㄱ	(채움)	ㄱ
0	0	0	1	1	ㄲ	ㅏ	ㄲ
0	0	1	0	0	ㄴ	ㅐ	ㄳ
0	0	1	0	1	ㄷ	ㅑ	ㄴ
0	0	1	1	0	ㄸ	ㅒ	ㄵ
0	0	1	1	1	ㄹ	ㅓ	ㄶ
0	1	0	0	0	ㅁ	(사용 불가)	ㄷ
0	1	0	0	1	ㅂ	(사용 불가)	ㄹ
0	1	0	1	0	ㅃ	ㅔ	ㄺ
0	1	0	1	1	ㅅ	ㅕ	ㄻ
0	1	1	0	0	ㅆ	ㅖ	ㄼ
0	1	1	0	1	ㅇ	ㅗ	ㄽ
0	1	1	1	0	ㅈ	ㅘ	ㄾ
0	1	1	1	1	ㅉ	ㅙ	ㄿ
1	0	0	0	0	ㅊ	(사용 불가)	ㅀ
1	0	0	0	1	ㅋ	(사용 불가)	ㅁ
1	0	0	1	0	ㅌ	ㅚ
1	0	0	1	1	ㅍ	ㅛ	ㅂ
1	0	1	0	0	ㅎ	ㅜ	ㅄ
1	0	1	0	1		ㅝ	ㅅ
1	0	1	1	0		ㅞ	ㅆ
1	0	1	1	1		ㅟ	ㅇ
1	1	0	0	0		(사용 불가)	ㅈ
1	1	0	0	1		(사용 불가)	ㅊ
1	1	0	1	0		ㅠ	ㅋ
1	1	0	1	1		ㅡ	ㅌ
1	1	1	0	0		ㅢ	ㅍ
1	1	1	0	1		ㅣ	ㅎ
1	1	1	1	0
1	1	1	1	1			(사용 불가)

표 3. 한자 및 기타 도형 문자의 배열(대응 부호)

완성형 부호	조합형 부호
제 1 행 (A1A1 - A1FE)	D931 - D97E, D991 - D9A0
제 2 행 (A2A1 - A2FE)	D9A1 - D9FE
제 3 행 (A3A1 - A3FE)	DA31 - DA7E, DA91 - DAA0
제 4 행 (A4D4 - A4FE)	DAD4 - DAFE
제 5 행 (A5A1 - A5FE)	DB31 - DB7E, DB91 - DBA0
제 6 행 (A6A1 - A6FE)	DBA1 - DBFE
제 7 행 (A7A1 - A7FE)	DC31 - DC7E, DC91 - DCA0
제 8 행 (A8A1 - A8FE)	DCA1 - D9FE
제 9 행 (A9A1 - A9FE)	DD31 - DD7E, DC91 - DCA0
제 10 행 (AAA1 - AAFE)	DDA1 - DDFE
제 11 행 (ABA1 - ABFE)	DE31 - DE7E, DE91 - DEA0
제 12 행 (ACA1 - ACFE)	DEA1 - DEFE
제 41 행 (C9A1 - C9FE)	D831 - D87E, D891 - D8A0
제 42 행 (CAA1 - CAFE)	E031 - E07E, E091 - E0A0
제 43 행 (CBA1 - CBFE)	E0A1 - E0FE
제 44 행 (CCA1 - CCFE)	E131 - E17E, E191 - E1A0
제 45 행 (CDA1 - CDFE)	E1A1 - E1FE
제 46 행 (CEA1 - CEFE)	E231 - E27E, E291 - E2A0
제 47 행 (CFA1 - CFFE)	E2A1 - E2FE
제 48 행 (D0A1 - D0FE)	E331 - E37E, E391 - E3A0
제 49 행 (D1A1 - D1FE)	E3A1 - E3FE
제 50 행 (D2A1 - D2FE)	E431 - E47E, E491 - E4A0
제 51 행 (D3A1 - D3FE)	E4A1 - E4FE
제 52 행 (D4A1 - D4FE)	E531 - E57E, E591 - E5A0
제 53 행 (D5A1 - D5FE)	E5A1 - E5FE
제 54 행 (D6A1 - D6FE)	E631 - E67E, E691 - E6A0
제 55 행 (D7A1 - D7FE)	E6A1 - E6FE
제 56 행 (D8A1 - D8FE)	E731 - E77E, E791 - E7A0
제 57 행 (D9A1 - D9FE)	E7A1 - E7FE
제 58 행 (DAA1 - DAFE)	E831 - E87E, E891 - E8A0
제 59 행 (DBA1 - DBFE)	E8A1 - E8FE
제 60 행 (DCA1 - DCFE)	E931 - E97E, E991 - E9A0
제 61 행 (DDA1 - DDFE)	E9A1 - E9FE
제 62 행 (DEA1 - DEFE)	EA31 - EA7E, EA91 - EAA0

표 3. (계   속)

완성형 부호	조합형 부호
제 63 행 (DFA1 - DFFE)	EAA1 - EAFE
제 64 행 (E0A1 - E0FE)	EB31 - EB7E, EB91 - EBA0
제 65 행 (E1A1 - E1FE)	EBA1 - EBFE
제 66 행 (E2D4 - E2FE)	EC31 - EC7E, EC91 - ECA0
제 67 행 (E3A1 - E3FE)	ECA1 - ECFE
제 68 행 (E4A1 - E4FE)	ED31 - ED7E, ED91 - EDA0
제 69 행 (E5A1 - E5FE)	EDA1 - EDFE
제 70 행 (E6A1 - E6FE)	EE31 - EE7E, EE91 - EEA0
제 71 행 (E7A1 - E7FE)	EEA1 - EEFE
제 72 행 (E8A1 - E8FE)	EF31 - EF7E, EF91 - EFA0
제 73 행 (E9A1 - E9FE)	EFA1 - EFFE
제 74 행 (EAA1 - EAFE)	F031 - F07E, F091 - F0A0
제 75 행 (EBA1 - EBFE)	F0A1 - F0FE
제 76 행 (ECA1 - ECFE)	F131 - F17E, F191 - F1A0
제 77 행 (EDA1 - EDFE)	F1A1 - F1FE
제 78 행 (EEA1 - EEFE)	F231 - F27E, F291 - F2A0
제 79 행 (EFA1 - EFFE)	F2A1 - F2FE
제 80 행 (F0A1 - F0FE)	F331 - F37E, F391 - F3A0
제 81 행 (F1A1 - F1FE)	F3A1 - F3FE
제 82 행 (F2A1 - F2FE)	F431 - F47E, F491 - F4A0
제 83 행 (F3A1 - F3FE)	F4A1 - F4FE
제 84 행 (F4A1 - F4FE)	F531 - F57E, F591 - F5A0
제 85 행 (F5A1 - F5FE)	F5A1 - F5FE
제 86 행 (F6A1 - F6FE)	F631 - F67E, F691 - F6A0
제 87 행 (F7A1 - F7FE)	F6A1 - F6FE
제 88 행 (F8A1 - F8FE)	F731 - F77E, F791 - F7A0
제 89 행 (F9A1 - F9FE)	F7A1 - F7FE
제 90 행 (FAA1 - FAFE)	F831 - F87E, F891 - F8A0
제 91 행 (FBA1 - FBFE)	F8A1 - F8FE
제 92 행 (FCA1 - FCFE)	F931 - F97E, F991 - F9A0
제 93 행 (FDA1 - FDFE)	F9A1 - F9FE
제 94 행 (FEA1 - FEFE)	D8A1 - D8FE

한국표준공업심의회 개정

(주)한글과컴퓨터 임명주(kiki) 제공